**Акт контрольно-аналитического мероприятия**

**по установлению достоверного уровня доступности**

**объекта сферы образования**

Дата: 15.07.2019г. Место проведения г. Ханты-Мансийск

**1. Наименование организации:**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Дюймовочка»

**2. Краткие сведения о составе объекта** (количество зданий):

- отдельно стоящее здание

- стоящее в комплексе с другим зданием 2 этажа, 3162,9 кв.м

**3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации):**

Паспорт актуализирован 15.07.2019года

**4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон):**

Сведения достоверны

5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

Данные об объекте не размещены в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

6. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению:

Официальный сайт учреждения <https://hmtpk.ru> доступен для лиц с нарушением органов зрения, имеется версия для слабовидящих

7. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

с - инвалиды с нарушениями зрения;

г - инвалиды с нарушениями слуха;

у – инвалиды с нарушением интеллекта.

| Наименование элементов объекта | Единицы измерения (наличие) | Нормативная величина, наличие | Категории инвалидов | Фактическое состояние на момент обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |
| Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |
| - ширина прохода, калитки | м | 0,9 и более | к, о | 0,95 |
| - информация об объекте | наличие | есть | к, о, с, г | Есть  |
| Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |  |  |  |  |
| Расстояние до входа в здание | м | 50 и менее | к, о | 150,0 |
| Количество машино-мест для инвалидов | % | 10 % и более(при наличии менее 10 мест – не менее 1 машино-места) | к | Нет  |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | м | 3,6 и более | к | Нет |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | м | 6,0 и более | к | Нет  |
| Путь к входу в здание(для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |
| - ширина тротуара (пути движения): | м | 2 и более (допускается 1,2 при наличии «карманов») | к | 4,40 |
| - указатели направления движения | наличие | есть | к, г | Есть  |
| - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | есть | с | Нет |
| - места отдыха | наличие | есть | к, о | Нет |
| Открытая лестница: |  |  |  |  |
| - высота подъема | м | справочно |  | справочно |
| - поручни на высоте | м | 0,85 - 0,92 | о, с | Нет |
| - тактильная полоса перед маршем(вверху и внизу) | наличие | есть | с | Нет |
| - выделение краевых ступеней цветом или фактурой | наличие | есть | с | Нет |
| ширина марша | м | 1,35 и более | о, с | Нет |
| ширина проступей | м | 0,35-0,4 | о, с | 0,85 |
| высота подступенка | м | 0,12-0,15 | о, с | 0,70 |
| Пандус на рельефе |  |  |  |  |
| - высота подъема одного марша | м | 0,8 и менее | к | 0,8 |
| - уклон | % | 1:20 (5 %) и менее | к | 5%  |
| длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки) | м | 9 и менее | к | 2,30 |
| Поручни с двух сторон |  | наличие | к, о | Нет |
| - на высоте (нижний поручень) | м | 0,7 | к | Нет  |
| - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85 - 0,92 | о | 1,0  |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) |
| Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
| Высота площадки | м | справочно |  | справочно |
| Габариты площадки (ширина) | м | 2,2 и более | к | 2,36 |
| Габариты площадки (глубина) | м | 2,2 и более | к | 3.53 |
| Поручни (ограждение) | наличие | Есть | к, о, с | Нет |
| Навес | наличие | Есть | к, о | Нет |
| Информация об объекте | наличие | Есть | г | Есть  |
| Лестница наружная |  |  |  |  |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу | наличие | Есть | с | Нет  |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | Есть | с | Нет  |
| Поручни с двух сторон | наличие | Есть | о, с | Нет  |
| - на высоте | м | 0,85-0,92 | о, с | Нет  |
| - горизонтальные завершения поручней | наличие | Есть | о, с | Нет |
| - не травмирующие окончания | наличие | Есть | о, с | Нет |
| Пандус наружный |  |  |  |  |
| Уклон | % | 1:20 (5 %) и менее | к | Нет  |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | м | 0,9 – 1,0 | к | Нет  |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | м | 0,8 и менее | к | Нет  |
| длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки) | м | 9 и менее | к | Нет  |
| Разворотные площадки: |  |  |  |  |
| -при въезде на пандус, длина | м | 1,5 и более | к | Нет  |
| -при въезде на пандус, ширина | м | 1,5 и более | к | Нет |
| -промежуточная прямая, длина | м | 1,5 и более | к | Нет |
| -промежуточная прямая, ширина | м | 1,0 и более | к | Нет |
| -промежуточная с поворотом направления движения, длина | м | 1,5 и более | к | Нет  |
| -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | м | 1,5 и более | к | Нет  |
| Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к, о | Нет  |
| - на высоте (нижний поручень) | м | 0,7 | к | Нет  |
| - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85-0.92 | о | Нет  |
| - горизонтальные завершения поручней | наличие | Есть | к | Нет |
| - не травмирующие окончания | наличие | Есть | к, о | Нет |
| Нескользкое покрытие | наличие | Есть | к | Нет |
| Наружный подъемник | наличие | Есть | к | Нет |
| Звуковой маяк у входа | наличие | Есть | с | Нет |
| Тамбур |  |  |  |  |
| Глубина | м | 1,8 и более | к | 3,16 |
| Ширина | м | 2,2 и более | к | 2.20 |
| Двери распашные | наличие | справочно | - | справочно |
| Двери автоматические | наличие | справочно | - | Нет  |
| - ширина дверного проема в свету | м | 0,9 и более | к, о | 0,82 |
| - высота порога наружного, внутреннего | м | 0,014 и менее | к | 0,05 |
| 3. Пути движений на объекте |
| Лестница на уровень **1**-го этажа |  |  |  |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с | Есть  |
| Поручни с двух сторон: | наличие | есть | о, с | Нет  |
| - на высоте | м | 0,85-0,92 | о, с | 103,0 |
| - горизонтальные завершения поручня | наличие | есть | о, с | Нет |
| - не травмирующие окончания | наличие | есть | о, с | Нет |
| Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |
| Ширина марша | м | 1,0 и более | к | Нет  |
| Уклон | % | 1:20 (5 %) и менее | к | Нет |
| Разворотные площадки внизу, вверху | м | 1,5 и более | к | Нет |
| Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к. о | Нет |
| - на высоте (нижний поручень) | м | 0,7 | к | Нет |
| - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85 - 0,92 | к, о | 103,0 |
| - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | к | Нет |
| Пандус переносной | наличие | есть | к | Нет |
| Подъемник для инвалидов |  |  |  |  |
| - стационарный | наличие |  | к | Нет |
| - мобильный | наличие |  | к | Нет |
| Коридоры/холлы |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения | м | 1,2 и более | к | 1,38 |
| Разворотные площадки, глубина | м | 1,5 и более | к | Нет |
| Разворотные площадки, ширина | м | 1,5 и менее | к | Нет |
| Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | есть | к. г | Есть  |
| Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | есть | к, г | Нет |
| Речевые информаторы и маяки | наличие | есть | с | Нет |
| Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | есть | г | Нет |
| Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | есть | г | Нет |
| Тактильная схема | наличие | есть | с | Нет |
| Место отдыха и ожидания: |  |  |  |  |
| - места для сидения на каждом этаже | наличие | есть | о | Нет |
| - зона для коляски на каждом этаже | наличие | есть | к | Нет |
| Навесное оборудование, выступ в зону движения | м | 0,1 и менее | с | Нет |
| Лестница, перепады высот на этаже(в коридорах) |  |  |  |  |
| Контрастная маркировка | наличие | есть | с | Нет |
| Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | есть | о | Нет |
| - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | о | Нет |
| Пандус внутренний на этаже |  |  |  |  |
| Ширина марша | м | 1,0 и более | к | Нет |
| Уклон | % | 8 и менее | к | Нет |
| Разворотные площадки внизу, вверху | м | 1,5 и более | к | Нет |
| Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к, о | Нет |
| - на высоте (нижний поручень) | м | 0,7 | к | Нет |
| - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85 - 0,92 | о | Нет |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с | Нет |
| Поручни с двух сторон: | наличие | есть | о, с | Нет |
| - на высоте | м | 0,85 - 0,92 | о, с | 103,0 |
| - горизонтальные завершения | наличие | есть | о, с | Нет |
| - не травмирующие окончания | наличие | есть | о, с | Нет |
| - указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | есть | с | Нет |
| Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) |
| Лифт пассажирский |  |  |  |  |  |
| Кабина: |  |  |  |  |  |
| - длина | м | 1,4 и более | к | Нет |  |
| - ширина | м | 1,1 и более | к | Нет |  |
| - ширина дверного проема | м | 0,8 и более | к | Нет |  |
| - поручни | наличие | есть | о | Нет |  |
| Световая информация в кабине | наличие | есть | г | Нет |
| Звуковая информация в кабине | наличие | есть | с | Нет |  |
| Знак доступности | наличие | есть | к | Нет |  |
| Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | есть |  | Нет |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности) |  |
| Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |  |
| Высота рабочей поверхности | м | 0,8-1,1 | к | Нет |  |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) | м | 1,5 и более | к | Нет |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |
| Обслуживание в кабинете №  |  |  |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету | м | 0,9 и более | к | Нет |  |
| Высота порога | м | 0,025 и менее | к | Нет |  |
| Информация тактильная | наличие | есть | с | Нет |  |
| Информация визуальная контрастная: | наличие | есть | к, о, с, г | Нет |  |
| - размещение на высоте | м | 1,8 и менее | к | Нет |  |
| - высота прописных букв | м | 0,025 и более | с | Нет |  |
| Зона для кресла-коляски | наличие | есть | к | Нет |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |
| Обслуживание с перемещением № |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания | м | 1,2 и более | к | Нет |  |
| Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | м | 0,8-1,1 | к | Нет |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте |  |  |  | нет |
| Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  |  |  |  |  |
| Длина | м | 1,8 и более | к | Нет |
| Ширина | м | 1,6 и более | к | Нет |
| Место для сидения | наличие | есть | о | Нет |
| Крючки для костылей | наличие | есть | о | Нет |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
| Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |
| Доля мест для колясочников | % | 2 и более | к | Нет |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | м | 1,2 и более | к | Нет |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха | % | 2 и более | г | Нет |
| Вкладка при необходимости описания нескольких залов |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | есть | к | Нет |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей |
| Санузел для инвалидов |  |  |  |  |
| Знак доступности помещения | наличие | есть | к | Нет |
| Тактильная маркировка санузла | наличие | есть | с | Нет |
| Ширина дверного проема | м | 0,9 и более | к, о | 0,68 |
| Раковина: |  |  |  |  |
| - зона у раковины (глубина) | м | 1,3 и более | к | 0,83 |
| - зона у раковины (ширина) | м | 0,85 и более | к | 1,23 |
| - высота раковины | м | 0,75 - 0,85 | к | 0.86 |
| - опорный поручень | наличие | есть | о | Нет |
| Кабины для инвалидов: |  |  |  |  |
| - количество кабин | ед. | справочно | к, с | справочно |
| доля доступных кабин | % | 7, но не менее 1 единицы | к, с | Нет |
| - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | есть | к | Нет |
| - ширина дверного проема | м | 0,9 и более | к, о | 0,86 |
| - габариты кабины (глубина) | м | 1,8 и более | к | 1,89 |
| - габариты кабины (ширина) | м | 1,65 и более | к | 1,29 |
| - опорные поручни | наличие | есть | к, о | Нет |
| т ч откидные | наличие | есть | к | Нет |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | м | 0,8 и более | к | Нет |
| - крючки для костылей | наличие | есть | о | Нет |
| тревожная сигнализация | наличие | есть | к, с | Нет |
| Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |  |

**8. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей):**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности |
| Территория объекта | ДП-И (К,О,У,Г), ДЧ-И(С) |
| Входная группа | ДП-И (О,У,Г), ДЧ-И(С,К) |
| Пути движений на объекте | ДП-И (У,Г), ДЧ-И (К,С,О) |
| Зона оказания услуг | ДП-И (У), ДЧ-И (К,Г,С,О) |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (С,О,Г,У), ДЧ-И (К) |
| Системы информации на объекте | ДЧ-В |

**9. Факт организации ситуационной помощи для МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)**

На данном объекте организованна ситуационная помощь для инвалидов и других маломобильных групп населения, для сопровождения людей с ограниченными возможностями закреплены специалисты организации (социальный педагог, психолог). Специалисты прошли обучение по программе "Актуальные вопросы и обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов"

**10. Итоговое заключение\* о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН** (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно):

ДП-И (О,У), ДЧ-И (К,С,Г)

**11. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Рекомендации по адаптации |
| *Территория объекта* | - применить тактильные средства на покрытие пешеходных путей по территории объекта;- произвести дополнительное занижение бордюрного камня;- организовать на путях движения МГН места отдыха;- рекомендуется установить дорожный знак «Стоянка для инвалидов» с зоной действия этого знака в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные» |
| *Входная группа* | *1. Главный вход/выход:*- применить контрастную маркировку крайних ступеней на лестнице;- установить световые маяки «пара» по краям дверного проема;- рекомендуется реконструкция поручней на пандусе (применить ширину пандуса не менее 0,9 м);- применить контрастную маркировку дверных проемов на входной группе.*2. Эвакуационный выход (площадка наружная):*- применить контрастную маркировку крайних ступеней на лестнице;- монтаж поручней с двух сторон;- тактильная полоса перед маршем вверху/внизу;- оборудовать наружную эвакуационную площадку пандусом с нескользким покрытием. |
| *Пути движений на объекте* | *1. Холл:*- реконструкция поручней лестницы на уровень 1 этажа (применить горизонтальные завершения и не травмирующие окончания);- применить тактильную полосу перед лестничным маршем (вверху и внизу);- установить знаки доступности на стационарные подъемники.*2. Коридоры:*- установить световые маяки «пара» для дверей помещений обслуживания инвалидов;- применить контрастную маркировку дверных проемов помещений обслуживания инвалидов;- применить установку ограждений в местах установки навесного оборудования (шкафов пожарных).- установить тактильные пиктограммы на доступность помещений, направление движений по коридорам.*3. Межэтажные лестницы:*- установить на лестничных маршах таблички с номером этажа;- установить указатели номера этажа на поручне тактильные;- применить тактильные полосы перед лестничным маршем вверху и внизу;- рекомендуется установить поручни с двух сторон с учетом возможности при соблюдении пожарных норм и правил (в данный момент поручни с одной стороны) *Лифты:*- применить разметку тактильных путей (тактильная плитка или индикаторы) на каждом этаже, перед входом в лифт;- установить световые маяки на каждом этаже, перед входом в лифт;- установить тактильные пиктограммы доступности лифта для инвалидов на каждом этаже;- применить контрастную разметку дверного проема лифта;- применить тактильные средства на кнопки в лифте;- установка опорного поручня и зеркала в лифте;- установить тактильные таблички номера этажа напротив лифта;- установить в лифте звуковой лифтовой информатор.*4. Пути эвакуации:*- контрастная разметка крайних ступеней лестницы;- тактильная полоса перед маршем лестницы вверху/внизу на пути эвакуации;- установка откидного пандуса или применение переносного (мобильного) пандуса на лестнице;рекомендуется установить поручни с двух сторон с учетом возможности при соблюдении пожарных норм и правил (в данный момент поручни с одной стороны) |
| *Зона оказания услуг* | *1. Спортивный зал:*- установка опорного поручня и сиденья в душевой комнате;- установка опорного поручня для раковины в душевой комнате;- установка локтевого смесителя для раковины и душа;-установка поворотного зеркала над раковиной в душевой комнате;- установка универсального держателя для трости и костылей в душевой комнате; - реконструкция поручней лестницы на уровень 1 этажа (применить горизонтальные завершения и не травмирующие окончания);- контрастная разметка крайних ступеней;- тактильная полоса перед маршем лестницы вверху/внизу;- установка откидного пандуса или применение переносного (мобильного) пандуса на лестнице;- понижение дверных порогов.*2. Столовая:*- установка опорного поручня для раковины;- установка локтевого или сенсорного смесителя для раковины;-установка поворотного зеркала над раковиной;- понижение дверных порогов.*3. Актовый зал:*- организовать на последних рядах места для инвалидов колясочников;- установка стационарной индукционной системы (петли) для слабослышащих.*4. Кабинетное обслуживание:*- понижение дверных порогов- установить тактильные таблички с названием помещений;*5. Гардероб:*- рекомендуется установить опорный поручень. |
| *Санитарно-гигиенические помещения* | - применить тактильную маркировку санузла;- установка поворотного зеркала для инвалидов;- демонтировать перегородку (ненесущая стена) в туалете;- рекомендуется пересмотреть место установки унитаза с опорными поручнями для более удобной доступности инвалидов-колясочников;- рекомендуется установить откидной поручень для унитаза. |
| *Системы информации на объекте* | - установка аудиовизуальной информационно-справочной системы (сенсорный информационный терминал).- применение тифлокомпьютера для пользования инвалидов по зрению |

**12. Приложение к настоящему акту:** фотоотчет на 15 слайдах

**13. Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон специалиста, заполнившего настоящую справку об объекте**

**Руководитель организации**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 мп подпись расшифровка подписи

**Специалист, ответственный за комплексную безопасность**

**здания (сооружения), курирующий вопросы безбарьерной среды)**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись расшифровка подписи

**Представители общественных организаций**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 мп подпись расшифровка подписи

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 мп подпись расшифровка подписи

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 мп подпись расшифровка подписи